

CA20HD

CAMÉRA EXTÉRIEUR

# Alimentation : PoE

# Résolution : 2 mégapixels Full HD


# Varifocal motorisé : 2.8 à 12mm


# Fixation 3 axes

# IP66 - IK10

# Portée infrarouge : 50m

# Munie de l’analyse intelligente


Analyse intelligente:



# Périmètre:

Si quelqu’un passe dans cette zone du trottoir, je suis avertie !

Stationnement illégal: Si un véhicule se gare dans cette zone, je suis avertie !



# Barrière: Double barrière:

Si un vehicule ou quelqu’un passe cette entrée dans le sens des flèches jaunes, je suis avertie !

Si un véhicule ou quelqu’un passe ces deux bandes,je suis avertie!