# Le HD508PAP est composé de:

* 1x Disque dur 2To
* 1x Affiche réglementaire
* 1h d'assistance téléphonique (AT1)
* 18x Fiches RJ45PLUG
* 1x Cordon de test



**x18**



# Fiche Technique:


**ENREGISTREUR**

HD508PAP

**AT1**



* Entrée(s) vidéo: 8 entrées en 8 Mpx, PoE
* Sortie(s) vidéo: 1HDMI, 1 VGA , clone
* Entrée(s) audio: 1 analogique (live), 4 IP
* Sortie(s) audio: 1 analogique
* Disque dur 1 port SATA max 8To
* Bande passante max: 80 Mbits
* Alarme: 8 entrées, 1 sortie
* Fonction Double flux: enregistrement détection de mouvement, AI, envoie d’email sur détection et/ou AI, diaporama
* Spécificité(s): Port LAN, Port PoE 3x USB ( 2 en facade, 1 arrière )



Fonctionnalités:

