Fiche Technique:

CAMÉRA INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

FE360HD

* Alimentation : PoE
* Capteur : 1/1.8 ‘’ SONY CMOS
* Résolution : 6 Mpix 1920 x 1080 pixels – 25 IPS
* Focale : 1.6mm
* Angle: 360°
* Sensibilité : 0.01 lux (couleur), 0 lux avec IR
* Intelligence : Périmétrie, franchissement de ligne, ajout objet, vitesseanormale, mauvais signal,détection de mouvement
* Images : 3D DNR, WDR, ICR, HLC, ROI, DIS Anti brouillard, Mode couloir
* Compression vidéo: H.265
* Débit Vidéo : 100kbps à 12 Mbps
* Protocoles : IPv4/IPv6, 802 1x, http, TCP / IP, UDP/IP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE,SMTP, DNS, UPnP, FTP
* Indice de protection: IP66



Fonctionnalités:

Différents mode de vue possible

