

Dôme ULTRAVISION

FE360HD

Fiche Technique:

* Alimentation : PoE
* Capteur : 1/1.8 ‘’ CMOS
* Résolution : 2832x2128, 25 images/sec
* Focale : 1.6mm
* Angle: 360°
* Capteur Starlight : 0.01 lux (couleur), 0 lux avec IR
* Images : 3D DNR, WDR, ICR, HLC, ROI, DIS Anti brouillard
* Compression vidéo: H.265
* Débit Vidéo : 100kbps à 12 Mbps
* Protocoles : IPv4/IPv6, 802 1x, http, TCP / IP, UDP/IP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE,SMTP, DNS, UPnP, FTP
* Indice de protection: IP66
* Infrarouge : 10 mètres



Fonctionnalités:

