
**ENREGISTREUR**



Le HD516PAP est composé de:

HD516PAP

* 1x Disque dur 4To
* 1x Affiche réglementaire
* 1h d'assistance téléphonique (AT1)
* 32x Fiches RJ45PLUG
* 1x Cordon de test

**AT1**




**x32**



Fiche Technique:

* Entrée(s) vidéo: 16 entrées en 8 Mpx, PoE
* Sortie(s) vidéo: 1HDMI, 1 VGA , clone
* Entrée(s) audio: 1 analogique (live), 4 IP
* Sortie(s) audio: 1 analogique
* Disque dur 1 port SATA max 8To
* Bande passante max: 160 Mbits
* Alarme: 8 entrées, 1 sortie
* Fonction: Double flux, enregistrement détection de mouvement, AI, envoie d’email sur détection et/ou AI, diaporama
* Spécificité(s): Double LAN, Port PoE 3x USB ( 2 en facade, 1 arrière )



Fonctionnalités:

