


# Fiche Technique:

**ENREGISTREUR**

HD508

* Entrée(s) vidéo: 8 entrées en 8 Mpx, PoE
* Made in France
* Sortie(s) vidéo: 1HDMI, 1 VGA , clone
* Entrée(s) audio: 1 analogique (live), 8 IP
* Sortie(s) audio: 1 analogique, 8 IP
* Disque dur 1 port SATA max 8To
* Bande passante max: 80 Mbits
* Alarme: 8 entrées, 1 sortie
* Fonction Double flux: enregistrement détection de mouvement, AI, envoie d’email sur détection et/ou AI, diaporama
* Spécificité(s): Port LAN, Port PoE 3x USB ( 2 en facade, 1 arrière )





Fonctionnalités:

