|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MODELE | IDENTIFICATION : 250px/m | LECTURE PLAQUE : 150 px/m | RECONAISSANCE : 125px/m |
| CA10HDc | Focale 2,8mm : 3,8m | Focale 2,8mm : 7,2m | Focale 2,8mm : 8,8m |
| CA20HDf | Focale 2,7mm : 3,4m  Focale 13,5mm : 19,9m | Focale 2,7mm : 6,9m  Focale 13,5mm : 33,2m | Focale 2,7mm : 8,2m  Focale 13,5mm :40,.m |
| CA40HDa | Focale 2,8mm : 6,1m | Focale 2,8mm : 10,8m | Focale 2,8mm : 13,1m |
| CA50HDj | Focale 2,7mm :6m  Focale 13,5mm : 27m | Focale 2,7mm :10,5m  Focale 13,5mm :45,4m | Focale 2,7mm :12,8m  Focale 13,5mm : 54,2M |
| CA60HDc | Focale 2,8mm : 8,8m | Focale 2,8mm : 15,2m | Focale 2,8mm : 18,5m |
| CA80HDe | Focale 2,7mm : 8,5m  Focale 13,5mm : 40m | Focale 2,7mm : 15m  Focale 13,5mm :65m | Focale 2,7mm : 17,8m  Focale 13,5mm :80m |
| DA330HDc | Focale 2,8mm : 3,7m | Focale 2,8mm : 7,2m | Focale 2,8mm : 8,8m |
| DA350HDg | Focale 2,7mm : 3,6m  Focale 13,5mm : 19,9m | Focale 2,7mm : 6,9m  Focale 13,5mm :33,3m | Focale 2,7mm : 8,6m  Focale 13,5mm :40,2m |
| DA350PAP | Focale 2,8mm : 4m  Focale 8mm : 12,3m | Focale 2,8mm : 7,5m  Focale 8mm : 20,7m | Focale 2,8mm : 9,2m  Focale 8mm : 25m |
| DA450HDh | Focale 2,7mm : 6m  Focale 13,5mm : 27,1m | Focale 2,7mm : 10,5m  Focale 13,5mm : 45,2m | Focale 2,7mm : 12,8m  Focale 13,5mm : 54,5m |
| DA630HDc | Focale 2,8mm : 8,8m | Focale 2,8mm : 15,2m | Focale 2,8mm : 18m |
| DA650HDh | Focale 2,7mm : 8,5m  Focale 13,5mm : 40m | Focale 2,7mm : 14,7m  Focale 13,5mm :66m | Focale 2,7mm : 17,6m  Focale 13,5mm : 80m |
| DO410HD | Focale 4,7mm : 9,2m  Focale 56,4mm : 88m | Focale 4,7mm : 16m  Focale 56,4mm : 148m | Focale 4,7mm : 19,5m  Focale 56,4mm : 178m |
| DO518HD | Focale 4,5mm : 7,2m  Focale 135mm : 168m | Focale 4,5mm : 12,4m  Focale 135mm : 280m | Focale 4,5mm : 15m  Focale 135mm : 336m |
| DO530HD | Focale 4,98mm :10m  Focale 199mm : 318m | Focale 4,98mm :17m  Focale 199mm : 520m | Focale 4,98mm : 20,5m  Focale 199mm : 550m |